APPENDIX J

Cavity RF Cables

1. Cables

|  |  |
| --- | --- |
| V.01 | RG393, connector: N male-N male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72"  |
| V.02 | RG393, connector: N female-N female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.03 | RG393, connector: N male-N female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72"  |
| V.04 | RG393, connector: N male-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72"  |
| V.05 | RG393, connector: N male-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.06 | RG393, connector: N female-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.07 | RG393, connector: N female-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.08 | RG393, connector: UHF male-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.09 | RG393, connector: UHF female-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.10 | RG393, connector: UHF male-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.11 | RG213, connector: N male-N male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72"  |
| V.12 | RG213, connector: N female-N female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.13 | RG213, connector: N male-N female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72"  |
| V.14 | RG213, connector: N male-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.15 | RG213, connector: N male-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.16 | RG213, connector: N female-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.17 | RG213, connector: N female-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.18 | RG213, connector: UHF male-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.19 | RG213, connector: UHF female-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.20 | RG213, connector: UHF male-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.21 | RG214, connector: N male-N male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72"  |
| V.22 | RG214, connector: N female-N female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72"  |
| V.23 | RG214, connector: N male-N female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.24 | RG214, connector: N male-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72"  |
| V.25 | RG214, connector: N male-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.26 | RG214, connector: N female-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.27 | RG214, connector: N female-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.28 | RG214, connector: UHF male-UHF male, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.29 | RG214, connector: UHF female-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.30 | RG214, connector: UHF male-UHF female, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.31 | RG142, connector: BNC-BNC, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.32 | RG142, connector: UHF-UHF, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.33 | RG142, connector: N type-N type, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.34 | RG142, connector: BNC-UHF, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.35 | RG142, connector: BNC-N type, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
| V.36 | RG142, connector: N- UHF, cable lengths: 3" to 24", 24" to 48", 48" to 72" |
|  |  |